1.	Türfreisprechsystem
Auerswald TFS-Dialog 200
Türfreisprechsystem für Aufputzmontage in ultraflacher Bauform für fast jede örtliche Gegebenheit. Geeignet für den Anschluss an den analogen Nebenstellenanschluss praktisch jeder Telefonanlage bzw. Gateway (z.B. AVM Fritz!Box). Namensschilder gleichmäßig und hell ausgeleuchtet mit Speisung über den Analogport. Einfache Einrichtung per Telefon. Gesicherte Türöffnung durch optionale a/b-Schaltmodule. 

Grundausbau

Stabiles Aufputzgehäuse aus Aluminium mit nur 16 mm Bauhöhe
Geeignet für die Verwendung an analogen Ports
4 Versionen lieferbar (mit 1, 2, 3 oder 4 Klingeltasten aus Metall)
Schaltkontakte (verschleißfrei) für Türöffner, Klingel und Licht (Klingeltrafo erforderlich), erweiterbar mit a/b-Schaltmodulen
Ganzflächige, weiße LED-Hintergrundbeleuchtung, ohne zusätzliche Speisung
Programmierung der Rufnummern und Grundfunktionen über Telefon

Technische Daten
• Versorgungsanschluss: a/b-Port der Telefonanlage oder mit zusätzlichen Klingeltrafo
 • Wahlverfahren: MFV
 • Betriebsspannung aus dem Analogport: 19 – 60 V DC (Speisung der Beleuchtung über den Port) bzw. 16 – 60 V DC (bei Speisung der Beleuchtung über Klingeltrafo)
 • Betriebsspannung aus Klingeltrafo (optional): 8 –18 V AC, 40 mA 
 • Schleifenstrom, betriebsartabhängig: <1 mA / 20 – 60 mA
 • Kontaktbelastbarkeit Türöffner: 18 V AC / 40 V DC, 2 A
 • Kontaktbelastbarkeit Klingelausgang und Treppenlicht: 18 V AC / 40 V DC, 0,5 A
 • Lautsprecher: Ø 50 mm
 • Gehäuse: Aluminium, natur eloxiert
 • Temperaturbereich: -20°C – +50°C
 • Abmessungen (B x H x T): 104 mm x 153 mm x 16 mm
• Gewicht: ca. 360 g
 • Schutzart: IP 22
 • Sicherheit: CE

Lieferbar in vier Versionen:
TFS-Dialog 201 mit 1 Klingeltaste
TFS-Dialog 202 mit 2 Klingeltasten
TFS-Dialog 203 mit 3 Klingeltasten
TFS-Dialog 204 mit 4 Klingeltasten

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig einrichten